**III.**

**Montáž umyvadla:**

* **Montáž umyvadla na šrouby, které si soutěžící sám namontuje a určí jejich délku**
* **Namontují se rohové ventily, které se nachystají na připojení stojánkové baterie**
* **Na umyvadlo bude připevněná stojánková baterie s ovládáním výtoku**
* **Odpad se napojí do připraveného odpadu a smontuje se celý sifon**
* **V momentě kdy je vše namontováno, přihlásí se soutěžící komisaři a proběhne tlaková zkouška. Do umyvadla se napustí voda a odzkouší se těsnost sifonu a především funkčnost ovládání odtoku. Zde může žák provést jednu korekci těsnosti, i tak zde budou strženy body na polovinu za tlakovou zkoušku.**
* **Po této zkoušce soutěžící rozebere tuto sestavu a především uloží vše na své místo, to znamená, že se vše položí na své místo – šrouby, umyvadla a sifon na podlahu a stojánková baterie zpátky do krabice, ze které ji žáci před montáží vybalili.**
* **Po této poslední operaci se považuje celý úkol za splněný.**